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Настоящето приложение съдържа описание на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) определени в резултат на изпълнение на предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) през втория цикъл от приложение на Директивата за наводненията (ДН) в Р България за Западнобеломорски район за басейново управление (РБУ). За всеки район е изготвен паспорт, в който са описани следните категории:
Код и наименование – Приетият уникален идентификационен код и име на РЗПРН. С този код районите могат да бъдат идентифицирани в базата данни и документацията по извършената ПОРН;
Местоположение и обхват – Местоположението на всеки РЗПРН е описано спрямо няколко основни категории. Първата е местоположението спрямо основните поречия, следвайки посока от водосборна област -> главно поречие -> притоци. Втората категория е описание спрямо административно-териториалното деление на страната. За всеки РЗПРН са посочени областта и общината, в които е разположен. Следва изброяване на всички землища, в които районът е разположен. Посочени са наименованието и ЕКАТТЕ номерът му. Има случаи, в които РЗПРН са разположени в землища, но не включват урбанизираната им територия. Тези землища са отбелязани с *. Обхватът на РЗПРН е описан с дължина в километри за РЗПРН или участъци от тях, определени за речни, дъждовни-поройни, морски, инфраструктурни, наводнения от подземни води и в кв. км за РЗПРН или участъци от тях, определени за дъждовни градски наводнения.
Карта на местоположението на РЗПРН в рамките на границата на страната. Трябва да се отбележи, че индивидуални карти на всеки РЗПРН в подходящ мащаб, показващи типовете наводнения според източника им, са налични в Приложение 13 от основния доклад. В същото приложение са налични и обзорни карти на Западнобеломорски РБУ, представящи всички РЗПРН, определени за територията му, както и карта на миналите наводнения, случили се в периода 2019 – 2024 г.
Тип наводнения – Посочени с отметка са типовете наводнения, според източника им, които са определени за конкретния РЗПРН.
Категории риск – С отметка са отбелязани подкатегориите риск, според утвърдената Методика за предварителна оценка на риска от наводнения от 2020 г. и ДН, за които РЗПРН покрива критериите за значимост. Подкатегориите са групирани в 4-те категории по ДН, а именно човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и културно наследство. За покриване на критериите може да се използва информация за значими минали наводнения по чл. 4.2.б и в от ДН и потенциални бъдещи наводнения със значителни неблагоприятни последици по чл. 4.2.г от ДН. Допълнително е възможно да се посочи използването на „експертна оценка“ при определянето на даден РЗПРН.
Дългосрочно развитие – В тази секция са представени плановете за дългосрочно развитие на териториите в рамките на всеки РЗПРН.
Влияние на климатичните промени – В тази секция са посочени изследваните показатели, по които РЗПРН надхвърля определените прагове за неблагоприятни климатични промени.
Описание – В тази секция е направено подробно описание на всеки РЗПРН. Предоставена е информация за това в отделните му участъци какъв тип наводнения са определени и на база на каква информация това е направено. Ако конкретен РЗПРН е бил определен в предходния цикъл на ДН, са описани промените, които са направени в настоящия, ако има такива.
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[bookmark: _Toc241491476]BG4_APSFR_DO_100: р. Доспат - гр. Доспат - с. Барутин
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_DO_100: р. Доспат - гр. Доспат - с. Барутин

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Доспат → р. Доспат, безименна река от гр. Доспат; р. Караджадере (ляв приток на р. Доспат) в рамките на с. Барутин; р. Мурсалка (ляв приток на р. Караджадере) и р. Чилдере (ляв приток на р. Мурсалка) в рамките на с. Змеица
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Смолян, община Доспат
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Доспат (23025), с. Барутин (02779), с. Змеица (31259)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	12.89 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☒ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☒ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒ 

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Доспат в рамките на район BG4_APSFR_DO_100 са планирани нови жилищни и рекреационни зони.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. Водосбори, в които се очаква 5% устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_DO_100: р. Доспат - гр. Доспат е включен като РЗПРН във втория цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и експертна оценка. РЗПРН обхваща долината на р. Доспат от яз. Доспат до землищната граница на града и нейн ляв приток, който протича през града.
През настоящия цикъл района е разширен с цел разширяване на териториите за речни наводнения. Това е направено на базата на значими потенциални бъдещи наводнения и данни за значими минали наводнения.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Доспат от гр. Доспат (под язовирната стена на едноименния язовир) до с. Барутин.
притоци на р. Доспат: 1. безименен ляв приток през гр. Доспат; 2. р. Караджадере (ляв приток на р. Доспат) в рамките на с. Барутин; 3. р. Мурсалка (ляв приток на р. Караджадере) и нейния ляв приток р. Чилдере в рамките на с. Змеица.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Доспат, р. Караджадере, р. Мурсалка и р. Чилдере;
Дъждовни-поройни наводнения – ляв приток на р. Доспат в гр. Доспат;
Изследване на влиянието на яз. Доспат при преливане в подязовирния участък.
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	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ME_01: р. Трапско дере - с. Сатовча

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Места → р. Бистрица → Трапско дере
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Сатовча
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Сатовча (65440)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	3.28 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☐ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Сатовча в рамките на район BG4_APSFR_ME_01 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални и смесени многофункционални зони.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. Водосбори, в които се очаква 5% устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ME_01: р. Трапско дере - с. Сатовча е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват, районът е удължен нагоре по течението на Трапско дере с 400 м, за да обхване изцяло населеното място. Направена е корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Трапско дере в рамките на с. Сатовча.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – Трапско дере.
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	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ME_02: р. Глазне - от гр. Банско до с. Баня

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Места → р. Глазне, р. Бъндерица
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, общини Банско и Разлог
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Банско (02676), с. Баня (02693)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	12.13 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☐ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☒ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☒ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на общини Банско и Баня в рамките на район BG4_APSFR_ME_02 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), смесени многофункционални зони, зони за рекреация и озеленяване.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2031-2060 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. Водосбори, в които се очаква 5% устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ME_02: р. Глазне - от гр. Банско до с. Баня е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват, към района са добавени два нови участъка в двата му края – удължение по р. Бъндерица с дължина 1.4 км и по р. Глазне – 675 м. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината р. Бъндерица преди вливането в Глазне и р. Глазне до с. Баня.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Бъндерица и р. Глазне.





[bookmark: _Toc77441527][bookmark: _Toc241491479]BG4_APSFR_ME_03: Бела р. - гр. Разлог
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ME_03: Бела р. - гр. Разлог

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Места → р. Исток, Бела р.
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Разлог
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Разлог (61813)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	7.03 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☐ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Разлог в рамките на район BG4_APSFR_ME_03 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални и смесени многофункционални зони.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2031-2060 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ME_03: Бела р. - гр. Разлог е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват, района е съкратен в двата си края с общо 3.1 км, защото моделирането извършено в предходния цикъл от ДН не е показало наличие на елементи в риск. Към района е добавен нов участък нагоре по течението на р. Исток с дължина 1.2 км за изследване на речен тип наводнения. Направена е корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долините на Бела р. и р. Исток в рамките на гр. Разлог.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – Бела р. и р. Исток.





[bookmark: _Toc77441528][bookmark: _Toc241491480]BG4_APSFR_ME_04: р. Места - гр. Якоруда
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ME_04: р. Места - гр. Якоруда

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Места → р. Места
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Якоруда
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Якоруда (87338)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	4.55 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☐ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Якоруда в рамките на район BG4_APSFR_ME_04 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени многофункционални зони, техническа инфраструктура и зони за рекреация.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ME_04: р. Места - гр. Якоруда е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват, изключен е участък с дължина 1.8 км от р. Места, намиращ се в долната част на района. Причината е, че моделирането в предходния цикъл на ДН, не е показало риск от този тип наводнение. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Места в рамките на гр. Якоруда.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Места.





[bookmark: _Toc77441529][bookmark: _Toc241491481]BG4_APSFR_ME_100: Неврокопска р. - гр. Гоце Делчев
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ME_100: Неврокопска р. - гр. Гоце Делчев

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Места → Неврокопска р., Средишки дол, Ючдорушка р.
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Гоце Делчев
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Гоце Делчев (17395)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	6.83 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☐ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☒ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☒ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒ 

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Гоце Делчев в рамките на район BG4_APSFR_ME_100 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни и смесени многофункционални зони.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. Водосбори, в които се очаква 5% устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ME_100: Неврокопска р. - гр. Гоце Делчев е включен като РЗПРН във втория цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и експертна оценка. РЗПРН обхваща Неврокопска р. в рамките на гр. Гоце Делчев и два нейни притока - Средишки дол и Ючдорушка р.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Места в рамките на гр. Якоруда.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Дъждовни-поройни наводнения – Неврокопска р., Средишки дол, Ючдорушка р.




[bookmark: _Toc77441530][bookmark: _Toc241491482]BG4_APSFR_ME_101: р. Места - гр. Хаджидимово
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ME_101: р. Места - гр. Хаджидимово

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Места → р. Места, безименна река от гр. Хаджидимово
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Хаджидимово
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Хаджидимово (77058), с. Блатска (04399)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	8.18 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☒ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ME_101: р. Места - гр. Хаджидимово е включен като РЗПРН във втория цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база на минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и експертна оценка. РЗПРН обхваща долината на р. Места в рамките на гр. Хаджидимово и нейн десен приток, който протича през града.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Места и нейн десен, безименен приток през гр. Хаджидимово.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Места;
Дъждовни-поройни наводнения – десен приток на р. Места.




[bookmark: _Toc77441534][bookmark: _Toc241491483]BG4_APSFR_ST_04: р. Струма - от с. Железница до с. Крупник
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_04: р. Струма - от с. Железница до с. Крупник

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Струма
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Симитли
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Железница (29146), гр. Симитли (66460), с. Черниче (81013)**, с. Крупник (40052), с. Полена (57162), с. Сушица (35105), с. Полето (57203)*
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
** Спрямо действаща административно-териториална и териториална структура на Р.България, с. Черниче е разположено в землището на с. Крупник (40052 ) 
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	29.25 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_04: р. Струма - от с. Железница до с. Крупник е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват на района, промени не са правени. Направена е корекция на геометрията на линията, представяща района, с цел прецизиране. Няма промяна и в разглежданите типове наводнения.
През настоящия цикъл района е разширен с цел изследване на дъждовно-поройни наводнения и разширяване на териториите за речни наводнения. Това е направено на базата на значими потенциални бъдещи наводнения, данни за минали наводнения и експертна оценка. Променено е наименованието на РЗПРН във връзка с разширяването на обхвата му на „р. Струма - от с. Железница до с. Крупник“.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Струма от с. Железница до с. Крупник.
Стара р. в рамките на с. Железница;
р. Сушичка от с. Сушица до вливането в р. Струма, както и нейния ляв приток р. Потока и безименен десен приток през с. Крупник.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Струма, Стара р., р. Сушичка, р. Потока;
Дъждовни-поройни наводнения - безименен десен приток на р. Сушичка през с. Крупник.





[bookmark: _Toc77441535][bookmark: _Toc241491484]BG4_APSFR_ST_05: р. Струма и р. Благоевградска Бистрица - гр. Благоевград
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_05: р. Струма и р. Благоевградска Бистрица - гр. Благоевград

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма →
р. Струма, р. Благоевградска Бистрица, Еленовско дере
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Благоевград
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Бело поле (03664)*, с. Българчево (07377), с. Рилци (62699)*, гр. Благоевград (04279), с. Дъбрава (24367)*, с. Бистрица (04217 ), с. Зелендол (30702)*, с. Покровник (57159)*, с. Мощанец (49179)*, с. Церово (78464)*, с. Железница (29146)*
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	23.66 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☒ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☒ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Благоевград в рамките на район BG4_APSFR_ST_05 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени многофункционални зони, зони за рекреация и озеленяване.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (AMO осцилация за период 2051-2080 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 6. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2051-2080 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_05: р. Струма и р. Благоевградска Бистрица - гр. Благоевград е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват районът е удължен в двата си края по р. Струма с обща дължина на новия участък 4.2 км във връзка с наличие на елементи на риска, за изследване на речен тип наводнение. Участъкът по Еленовско дере, който в предходния цикъл на ДН е изследван за речен тип наводнения, сега е променен на дъждовно-внезапен (пороен) тип. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл района е разширен с цел разширяване на териториите за речни наводнения в 3 участъка: 1. нагоре по течението на р. Благоевградска Бистрица в рамките на парк Бачиново; 2. по р. Лисийска (десен приток на р. Струма) през урбанизираната територия на с. Българчево; 3. по р. Струма в участък в долната част на района до моста над автомагистрала Струма. Това е направено на базата на експертна оценка и данни събрани при изготвянето на ПОРН.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Струма от с. Бело поле до землището на с. Железница;
Лисийска р. (десен приток на р. Струма) в рамките на с. Българчево;
р. Благоевградска Бистрица и нейния ляв приток Еленовско дере през гр. Благоевград..
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Струма, р. Благоевградска Бистрица, Лисийска р.;
Дъждовни-поройни наводнения – Еленовско дере.
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	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_06: р. Струма - с. Невестино

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Струма
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Кюстендил, община Кюстендил;
област Кюстендил, община Невестино
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Катрище (36659)*, с. Невестино (51216), с. Лиляч (43709)*, с. Четирци (81284)*
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	2.24 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☐ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2031-2060 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 2071-2100 г.), 6. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2031-2060 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_06: р. Струма - с. Невестино е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват районът е удължен с 270 м надолу по течението на р. Струма във връзка с наличие на елементи на риска. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Струма в рамките на с. Невестино.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Струма.





[bookmark: _Toc77441537][bookmark: _Toc241491486]BG4_APSFR_ST_07: р. Джерман - от гр. Дупница до с. Джерман
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_07: р. Джерман - от гр. Дупница до с. Джерман

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Джерман, р. Гюбрена, р. Отовица, р. Бистрица, р. Лешковица
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Кюстендил, община Дупница
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Крайници (39339), с. Червен брег (80491), с. Яхиново (87727), с. Самораново (65245), гр. Дупница (68789), с. Джерман (20763)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	33.43 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☒ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Дупница в рамките на район BG4_APSFR_ST_07 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), смесени многофункционални зони, техническа инфраструктура, културни ценности, зони за рекреация и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_07: р. Джерман - от гр. Дупница до с. Джерман е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка.
По отношение на териториалния обхват района е разширен значително. Добавен е нов участък надолу по течението на р. Джерман, така че да обхване едноименното село. Към този участък са включени и два леви притока на р. Джерман, протичащи през с. Джерман за изследване на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. Към района са добавени и три нови реки за изследване на речен тип наводнения: р. Гюбрена от с. Крайници до вливането й в р. Джерман, р. Отовица през с. Самораново и р. Бистрица през гр. Дупница. От района е изключен горния участък на р. Джерман с дължина 1.5, защото моделирането от предходния цикъл на ДН е показало липса на засегнати елементи на риска. Направена е корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Джерман и притоците й Гюбрена, Отовица, Бистрица и два безименни притока през с. Джерман.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – Джерман, Гюбрена, Отовица, Бистрица;
Дъждовни-поройни наводнения - два безименни притока на р. Джерман, протичащи през с. Джерман.





[bookmark: _Toc77441538][bookmark: _Toc241491487]BG4_APSFR_ST_08: р. Банщица - от гр. Кюстендил до с. Жабокрът
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_08: р. Банщица - от гр. Кюстендил до с. Жабокрът

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Банщица, р. Глогозка (Осоговица)
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Кюстендил, община Кюстендил
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Лозно (44183)*, с. Грамаждано (17680)*, гр. Кюстендил (41112), с. Ябълково (87062), с. Жабокрът (29026)
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	12.06 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☐ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☒ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Кюстендил в рамките на район BG4_APSFR_ST_08 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, комбинирани (жилищни и индустриални) и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_08: р. Банщица - от гр. Кюстендил до с. Жабокрът е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г. и експертна оценка.
По отношение на териториалния обхват районът е удължен в двата си края. В западния край удължението е по реките Банщица и Глогозка (Осоговица), а в източната – по р. Банщица до вливането й в р. Струма. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Банщица от гр. Кюстендил до вливането й в р. Струма и нейния десен приток р. Глогозка (Осоговица).
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Банщица, р. Глогозка (Осоговица).





[bookmark: _Toc77441539][bookmark: _Toc241491488]BG4_APSFR_ST_09: р. Струма - гр. Земен
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_09: р. Струма - гр. Земен

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Струма
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Перник, община Земен
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Земен (30778)
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	5.34 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☐ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☐ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Земен в рамките на район BG4_APSFR_ST_09 са планирани следните нови устройствени зони – индустриални и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060 и 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_09: р. Струма - гр. Земен е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1% и изследване на влиянието от преливане на яз. Пчелина.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка.
По отношение на териториалния обхват, изключен е участък с дължина 2.5 км от р. Струма, намиращ се в долната част на района. Причината е, че моделирането в предходния цикъл на ДН, не е показало риск от този тип наводнение. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Струма в рамките на гр. Земен.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Струма;
Изследване на влиянието на яз. Пчелина при преливане в подязовирния участък.
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	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_10: р. Струма - от яз. Студена до гр. Батановци

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Струма, р. Рударщица, Конска р., безименни реки от с.Богданов дол и язовири Ярджиловци и Осломе
	[image: ]

	
	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Перник, община Перник; област София (столица), община Столична
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Студена (70038), с. Кралев дол (39387), с. Рударци (63152), с. Мърчаево (49597)*, с. Драгичево (23251), гр. Перник (55871), гр. Батановци (72223), с. Ярджиловци (87480), с. Богданов дол (04618)
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	49.41 км, 0.81 кв.км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-внезапни (поройни)
	☒ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☒ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☒ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☒ Стопанска дейност от първичен сектор
	☒ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Перник в рамките на район BG4_APSFR_ST_10 са планирани нови устройствени зони, в т.ч. индустриални, жилищни, смесени многофункционални, земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение и озеленяване. Най-голям относителен дял се пада на първите три - около 90% от площта на планираните устройствени зони.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. Водосбори, в които се очаква 5% устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_10: р. Струма - от яз. Студена до гр. Батановци е включен като РЗПРН в първия цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за следните типове наводнения: речни (с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%) и изследване на влиянието от преливане на яз. Студена.
През втория цикъл на ДН извършеният анализ потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011-2019 г., изследване на значимостта от потенциални бъдещи дъждовни-градски наводнения и експертна оценка.
По отношение на териториалния обхват на района, той е увеличен, като в него са включени нови участъци по Конска р. (в рамките на селата Ярджиловци и Богданов дол и гр. Батановци), р. Рударщица (в рамките на селата Рударци, Мърчаево и Драгичево) и р. Струма (до стената на яз. Студена). Това е направено на база минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна оценка. Прецизирана е и южната граница на района, от който е изключен участък от 1.4 км поради липса на елементи на риск, които да попадат в обхвата на 100 годишната вълна. Направено е изследване на последиците от потенциално бъдещо дъждовно-градско наводнение за централните части на гр. Перник.
През настоящия цикъл обхвата и типовете наводнения на района не са променяни.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Струма;
десни притоци на р. Струма - р. Рударщица и Конска р., както и три безименни притока на Конска р., в т.ч. реки от с.Богданов дол и язовири Ярджиловци и Осломе;
гр. Перник – участъци от кв. Ладовица, промишлена зона южно от кв. Тева, кв. Хумни дол, кв. Иван Пашов, кв. Димова махала, кв. Твърди ливади, кв. Могиличе, кв. Рено.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Струма, Конска р., безименни притоци на Конска р. от язовири Ярджиловци и Осломе;
Дъждовни-поройни наводнения - р. Рударщица и ляв безименен приток на Конска р. от с. Богданов дол;
Дъждовни-градски наводнения – в гр. Перник;
Инфраструктурни наводнения - разрушаване на стената на яз. Ярджиловци и яз. Осломе;
Изследване на влиянието на яз. Пчелина при преливане в подязовирния участък.





[bookmark: _Toc77441531][bookmark: _Toc77441533][bookmark: _Toc241491490] BG4_APSFR_ST_200: р. Струма - от с. Вълково до с. Рибник
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_200: р. Струма - от с. Вълково до с. Рибник

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Струма, р. Войче, р. Рекичка, р. Санданска Бистрица, Лешнишка р., Склавска р., р. Рибник
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Сандански, община Петрич
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Вълково (12471), гр. Сандански (65334), с. Струма (69938), с. Поленица (57176)*, с. Лебница (43181)*, с. Лешница (43565), с. Дамяница (20105), с. Ново Делчево (52074), с. Слатово (68223)*, с. Склаве (66785), с. Ласкарево (43150)*, с. Рибник (62623), с. Левуново (43243)*, с. Старчево (69119)*
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	41.36 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☐ Човешко здраве
	☐ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☒ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Съгласно действащия общ устройствен план на община Сандански в рамките на район BG4_APSFR_ST_01 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни и зони за рекреация и озеленяване.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_200: р. Струма - от с. Вълково до с. Рибник е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база обединяване на съществуващия РЗПРН - BG4_APSFR_ST_01 (р. Санданска Бистрица - гр. Сандански) и следните допълнителни разширения: 1. речни наводнения по р. Струма от с. Вълково до с. Рибник; 2. дъждовно-поройни наводнения по р. Войче през с. Вълково; 3. дъждовно-поройни наводнения по р. Рекичка в землището на гр. Сандански; 4. дъждовно-поройни наводнения по Лешнишка р. през с. Лешница до устието; 5. дъждовно-поройни наводнения по Склавска р. през с. Склаве до устието; 6. дъждовно-поройни наводнения по р. Рибник през с. Рибник до устието.
През първия цикъл на ПОРН за участъка р. Санданска Бистрица - гр. Сандански е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0.1%. През втория цикъл извършеният анализ потвърждава необходимостта от този участък. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от първия цикъл на прилагане на ДН и експертна оценка. По отношение на териториалния обхват, изключен е участък с дължина 1.9 км от р. Санданска Бистрица, намиращ се в горната част на района. Причината е, че моделирането в предходния цикъл на ДН, не е показало риск от този тип наводнение. Направена е и корекция в геометрията на линията, представяща РЗПРН, с цел прецизиране.
РЗПРН обхваща:
р. Струма от с. Вълково до с. Рибник;
десните притоци на р. Струма – Войче и Рибник;
левите притоци на р. Струма – Рекичка, Санданска Бистрица, Лешнишка, Склаве.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – Струма, Санданска Бистрица;
Дъждовни-поройни наводнения - Войче, Рекичка, Лешнишка, Склавска, Рибник.





[bookmark: _Toc241491491]BG4_APSFR_ST_201: р. Струма - от гр. Кресна до с. Микрево
	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_201: р. Струма - от гр. Кресна до с. Микрево

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Струма, р. Брезница
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Кресна и Струмяни
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	с. Горна Брезница (16136), гр. Кресна (14492), с. Сливница (67369)*, с. Долна Градешница (22068)*, с. Горна Крушица (16273)*, с. Каменица (35818)*, с. Микрево (49686), с. Струмяни (69969), с. Илинденци (32665), с. Плоски (56839)*
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	34.85 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☒ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☒ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☐ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☒ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. Водосбори, в които се очаква 5% устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_201: р. Струма - от гр. Кресна до с. Микрево е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база обединяване на два съществуващи РЗПРН - BG4_APSFR_ST_02 (р. Струма - с. Струмяни и с. Микрево) и BG4_APSFR_ST_03 (р. Струма - от гр. Кресна до с. Сливница). В района са направени и следните допълнителни разширения: 1. за речни наводнения в рамките на свързващия участък по р. Струма между двата стари РЗПРН; 2. участък за дъждовни-поройни наводнения по Стара р. и левия й приток р. Брезнишка, който обхваща и урбанизираната територия на с. Горна Брезница; 3. участък за дъждовно-поройни наводнения по р. Злина в приустиевите и части със р. Струма; 4. участък за дъждовно-поройни наводнения по р. Шашка в землището на с. Илинденци, обхващата урбанизираните територии на селата Струмяни и Илинденци; 5. участък за речни наводнения по Цапаревска р. в рамките на урбанизираната територия на с. Микрево.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Струма от гр. Кресна до с. Микрево;
десните притоци на р. Струма – Стара р. и нейния ляв приток р. Брезница, от с. Горна Брезница до вливането й и Цапаревска р. през с. Микрево;
левите притоци на р. Струма – Злина и Шашка през селата Илинденци и Струмяни.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Речни наводнения – р. Струма, Цапаревска р.;
Дъждовни-поройни наводнения – Стара р. и притока й р. Брезница, Злина и Шашка.
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	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ
	BG4_APSFR_ST_202: р. Луда Мара (Петричка) - гр. Петрич

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
И
ОБХВАТ
	Спрямо главните поречия
	Беломорска водосборна област → поречие Струма → р. Луда Мара (Петричка)
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	Спрямо административно-териториалното деление на Р България
	област Благоевград, община Петрич
	

	
	Землища, включени в РЗПРН
	гр. Петрич (56126)
* РЗПРН не включва урбанизираната територия на землището
	

	
	Дължина и площ на РЗПРН
* Площта се отнася само за обхвата на дъждовно-градските наводнения
	4.35 км
	

	ТИП НАВОДНЕНИЯ
	☐ Речни
	☒ Дъждовни-поройни
	☐ Дъждовни-градски
	☐ Морски
	☐ Инфраструктурни
	☐ Подземни води
	☐ Други

	КАТЕГОРИИ РИСК
	Човешко здраве
	☒ Човешко здраве
	☒ Общество
	
	

	
	Стопанска дейност
	☒ Недвижимо имущество
	☒ Инфраструктура
	☒ Стопанска дейност от първичен сектор
	☐ Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор

	
	Околна среда
	☐ Състояние на водните тела
	☐ Защитени територии
	☐ Замърсяване с опасни вещества
	☐ Други неблагоприятни последици върху околната среда

	
	Културно наследство
	☐ Културни ценности
	
	
	

	
	Експертна оценка
	☒

	ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ
	Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие на изследваната територия.

	ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
	Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). РЗПРН не преминава праговете за негативно влияние на климатичните промени по показатели Водосбори, в които се очаква 5% и 10 % устойчиво увеличение на валежите с интензивност над 10 mm/6 ч. за периода 2021–2050 г. спрямо референтния  период 1961–1990 г.; Разпределение на характеристичните стойности на максималния 24-часов валеж с период на повторение веднъж на 20 и 100 години; Изменение (в %) на броя на случаите на 6-часов валеж над 15 mm през периода 2021–2050 г. спрямо референтния период 1961–1990 г.; Симулирана годишна и сезонна промяна в броя на случаите с 24-часов конвективен валеж над фиксирания праг от 35 mm/24 h за периода 2021-2050 г. и 2071–2099 г. в съответствие със сценариите RCP4.5 и RCP8.5.

	ОПИСАНИЕ
	Район BG4_APSFR_ST_202: р. Луда Мара (Петричка) - гр. Петрич е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база на значими потенциални бъдещи наводнения и данни за значими минали наводнения.
РЗПРН обхваща:
долината на р. Луда Мара (Петричка) в рамките на гр. Петрич.
Определените типове наводнения, за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са:
Дъждовни-поройни наводнения - р. Луда Мара (Петричка).
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